포장재 재질·구조 평가제도 용어 사전

2021. 7.

	(사)한국포장재재활용사업공제조합

◈ ㄱ

•개선명령 : 환경부장관이 “포장재의 재질·구조 기준”(환경부 고시)을 위반한 재활용의무생산자에게 재질·구조 및 재활용의 용이성 등에 관한 기준을 충족하도록 필요한 조치를 취할 것을 명하는 것

※ (출처) 자원재활용법 제9조의4제1항

•건강기능식품 : 인체에 유용한 기능성을 가진 원료나 성분을 사용하여 제조(가공 포함)한 식품

※ (출처) 건강기능식품에 관한 법률 제3조제1호

•겉포장 : 포장 화물 외부의 포장으로 물품 또는 포장 물품을 상자, 포대, 나무통, 금속캔 등의 용기 등에 넣거나 혹은 무용기 상태로 결속하여 기호, 화물 표시 등을 부여하는 기술 또는 그 상태. 외부 포장이라고도 함

※ (출처) KS T 1001(1004), 포장재 재질·구조 평가제도 해설서

•과징금 : 환경부장관이 개선명령을 이행하지 아니한 의무생산자에게 제조·수입 및 판매를 중단하도록 명하여야 하는 경우로서 해당 제품의 제조·수입 및 판매가 불가피하다고 인정하는 경우 중단명령을 갈음하여 10억원 이하로 부과하는 부담금

※ (출처) 자원재활용법 제9조의5

•금속캔 : 금속 재료를 소재로 하여 만들어진 캔, 그 구조에 따라 투피스 캔과 스리피스 캔으로 구분, 모양에 따라 둥근 캔, 각진 캔 등이 있음

※ (출처) KS T 1001(2201)

•금속혼입재질 : 종이, 셀로판, 합성수지 필름 등에 금속박이 첩합되거나 금속성분을 증착시킨 재질을 말함

※ (출처) 포장재 재활용 용이성 등급평가 기준(환경부 고시) 별표 2

•기기분석 : 육안판정으로 등급평가가 어려울 경우 등급평가를 위해 재질‧구조 등을 분석할 수 있는 방법을 의미한다. 육안판정에 의한 결과와 기기분석 방법에 따른 결과가 다른 경우 기기분석 방법에 따른 결과를 우선하여 판단

※ (출처) 포장재 재활용 용이성 등급평가 기준(환경부 고시) 별표 2

◈ ㄴ •낱포장 : 물품 개개를 보호하기 위하여 적절한 재료, 용기 등을 물품에 부여하는 기술 또는 그 상태. 낱개 포장, 단위 포장이라고도 하며, 상품으로서 표시 등 정보 전달의 매체로 이용 ※ (출처) KS T 1001(1002), 포장재 재질·구조 평가제도 해설서 ◈ ㄷ •다중포장 : 최소 판매 단위의 동일 포장 물품 또는 물품을 2개 이상 합친 포장 물품 ※ (출처) KS T 1001(1027), 포장재 재질·구조 평가제도 해설서 •다중포장재 : 하나의 제품을 포장하는데 받침접시와 외부포장재 등으로 2개 이상의 분리된 포장재가 사용된 포장재 또는 뚜껑과 본체 등으로 2개 이상의 포장재가 일체를 이루는 것으로 폐기물의 배출 시에 분리되어 배출될 수 있는 포장재 ※ (출처) 분리배출 표시에 관한 지침(환경부 고시) 제2조제2호, 포장재 재질·구조 평가제도 해설서	•단위제품 : 1회 이상 포장한 최소 판매단위의 제품 ※ (출처) 제품의 포장재질·포장방법에 관한 기준 등에 관한 규칙 별표 1 •단일재질 합성수지 : 몸체가 합성수지 종류 중 하나의 수지로만 구성 ※ (출처) 포장재 재활용 용이성 등급평가 기준(환경부 고시) 별표 2 •도포(코팅) : 금속, 직물, 종이 등의 편면 또는 양면을 공기·물·약품 등으로부터 보호하기 위하여 캘린더링·압출·담금(디핑)·분사(스프레이)·칠 등의 가공방법에 의하여 물체의 표면을 도료, 피복하는 것 ※ (출처) 포장재 재활용 용이성 등급평가 기준(환경부 고시) 별표 1 •도포․첩합 등 : 자원재활용법 시행령 제18조제1호에 따른 제품·포장재 중 종이팩*, 폴리스티렌페이퍼, 페트병 및 기타 합성수지 용기·트레이류 포장재로서, 포장재의 구성 부분에 타 소재·재질(금속, 생분해성 수지 등)이 혼합되거나 도포(코팅) 또는 첩합(라미네이션) 등의 방법으로 부착되어, 타 소재·재질이 해당 구성 부분으로부터 분리가 불가능한 경우 * (종이팩) 합성수지 마개 및 잡자재의 중량이 전체 포장재 중량의 10%를 초과하는 경우에 한정하여 적용 ※ (출처) 분리배출 표시에 관한 지침(환경부 고시) 별표
◈ ㄹ •라벨 : 종이나 천에 상표나 품명 따위를 인쇄하여 상품에 붙여 놓은 조각. 분류 번호, 취급상의 주의 사항, 제품의 크기, 가격 따위를 써넣기도 함 ※ (출처) 표준국어대사전 - EPR 포장재에는 종이 또는 합성수지가 주로 사용되며, 접착제 사용 유무에 따라 접착식 라벨과 비접착식 라벨로 구분 •랩필름 : 식품의 보존 등에 사용되는 기밀성, 내수성, 자기 밀착성 등의 성질을 갖는 플라스틱 필름 ※ (출처) KS T 1001(2107) ◈ ㅁ •먹는 샘물 : 「먹는물 관리법」제3조제3호에 해당하는 물로서 샘물을 먹기에 적합하도록 물리적으로 처리하는 등의 방법으로 제조한 물 ※ (출처) 포장재 재활용 용이성 등급평가 기준(환경부 고시) 별표 2	•멸균팩 : 자원재활용법 시행령 제18조제1호 각 목의 제품의 포장에 사용되는 종이팩으로서 알루미늄박이 부착된 것 ※ (출처) 분리배출 표시에 관한 지침(환경부 고시) 제2조제7호 • 미표백 펄프 : 백색도(청 반사율) 증가 처리를 하지 않은 펄프 ※ (출처) KS M ISO 4046-2 ◈ ㅂ •발포플라스틱 : 덩어리 전체에 서로 연결되거나, 연결되지 않게 분산되어 있는 수많은 작은 공동(기포)의 존재에 의해 밀도가 감소된 플라스틱 ※ (출처) KS M ISO 472(2.126) •발포합성수지 : 발포폴리스티렌(EPS), 발포폴리프로필렌(EPP), 발포폴리에틸렌(EPE) 단일·복합재질, 발포합성수지 단일·복합재질 포장재를 말함 ※ (출처) 포장재 재활용 용이성 등급평가 기준(환경부 고시) 별표 1

•병합 : 2가지 이상의 물질을 섞어서 하나로 합친 것을 말하며, 부착과는 구별됨 ※ (출처) 포장재 재활용 용이성 등급평가 기준(환경부 고시) 별표 2 •복합재질 : 2개 이상의 소재·재질이 혼합되거나, 도포(코팅) 또는 첩합(라미네이션) 등의 방법으로 사용된 경우(종이재질은 합성수지가 양면에 부착된 경우만 해당) ※ (출처) 포장재 재활용 용이성 등급평가 기준(환경부 고시) 별표 1, 2, 분리배출 표시에 관한 지침(환경부고시) 제2조제3호 •복합재질 금속캔 : 캔 몸체를 알루미늄과 철 또는 판지 등을 결합하거나, 플라스틱 필름 등을 적층하여 성형한 캔 ※ (출처) 포장재 재활용 용이성 등급평가 기준(환경부 고시) 별표 2 •부분 인쇄 : 분리배출표시, 제조연월일, 유통기한 등 라벨에 표시되어야 하는 필수사항 ※ (출처) 포장재의 재질·구조 평가 가이드라인(환경부)	•분리 가능 : 도구를 사용하지 않고 손으로 분리가 가능한 경우 - 맥주병 뚜껑, 와인병 코르크 마개 등 마개 및 잡자재를 몸체에서 완전히 분리해야만 사용할 수 있는 경우에는 분리가능에 해당 ※ (출처) 포장재 재질·구조 평가제도 궁금증 해결 가이드북(환경공단) •분리 불가능 : 소비자가 별도의 도구를 사용하지 않고는 라벨, 마개 및 잡자재 분리가 어려운 경우. 단, 마개 및 잡자재를 몸체에서 완전히 분리해야만 사용할 수 있는 경우에는 분리 불가능에 해당하지 않음 ※ (출처) 포장재 재활용 용이성 등급평가 기준(환경부 고시) 별표 1, 2 •비접착식 라벨 : 라벨을 용기 등에 부착 시 별도의 접착제를 사용하지 않고 고정·유지하는 라벨로서 스트레치 라벨과 슈링크 라벨 등 ※ (출처) 포장재 재활용 용이성 등급평가 기준(환경부 고시) 별표 2
◈ ㅅ •샘물 : 「먹는물 관리법」제3조제2호에 해당하는 샘물로서 암반대수층(岩盤帶水層) 안의 지하수 또는 용천수 등 수질의 안전성을 계속 유지할 수 있는 자연 상태의 깨끗한 물을 먹는 용도로 사용할 원수(原水) ※ (출처) 포장재 재활용 용이성 등급평가 기준(환경부 고시) 별표 2 •소시지류 : 식육이나 식육가공품을 그대로 또는 염지하여 분쇄 세절한 것에 식품 또는 식품첨가물을 가한 후 훈연 또는 가열처리한 것이거나, 저온에서 발효시켜 숙성 또는 건조 처리한 것이거나, 또는 케이싱에 충전하여 냉장･냉동한 것(육함량 70% 이상, 전분 10% 이하의 것) ※ (출처) 식품의 기준 및 규격(식약처 고시) •소포장 제품 : 「제품의 포장재질ㆍ포장방법에 관한 기준 등에 관한 규칙」에 따른 종합제품 중 같은 종류의 최소 판매단위의 제품을 2개 이상 함께 포장한 제품 ※ (출처) 분리배출 표시에 관한 지침(환경부 고시) 제2조제6호	•속포장 : 포장 화물 내부의 포장으로 물품에 대한 수분, 습기, 광열, 충격 등을 고려하여 적절한 재료, 용기 등을 물품에 부여하는 기술 또는 그 상태. 내부 포장이라고도 함 ※ (출처) KS T 1001(1003), 포장재 재질·구조 평가제도 해설서 •수산물 : 「식품의 기준 및 규격」식품원료 분류 상 민물어류, 회유어류, 해양어류, 어란류, 갑각류, 연체류, 극피류, 피낭류를 냉동, 염장, 건조, 절단 등에 대해 단순 처리한 것 및 외형상 그 종류를 알아 볼 수 있을 정도로 모양과 색깔이 손상되지 않은 해조류 ※ (출처) 포장재 재질·구조 평가제도 해설서 •수축포장 : 물품을 1개 또는 여러 개로 합하여 수축필름으로 덮고, 이것을 가열 수축시켜 물품을 강하게 고정 유지하는 포장방법 ※ (출처) KS T 1001(1042), 포장재 재질·구조 평가제도 해설서 •시트류 : 두께가 0.25mm 이상인 플라스틱의 얇은 판 모양인 것 ※ (출처) 포장재 재활용 용이성 등급평가 기준(환경부 고시) 별표 2

•식용유지류 : 유지를 함유한 원료로부터 얻은 원료 유지를 식용에 적합하도록 제조･가공한 것 또는 이에 식품 또는 식품첨가물을 가한 것 ※ (출처) 식품의 기준 및 규격(식약처 고시) ◈ ㅇ •알루미늄 박 : 알루미늄 또는 알루미늄 합금(알루미늄 99.3% 이상)을 반복 압연하여 만든 두께가 0.006mm~0.2mm 까지인 것, 경질 박과 연질박이 있으며, 단순히 알루미늄 박이라고 하는 경우에는 연질 박을 가리킴 ※ (출처) KS T 1001(2221) •알루미늄 증착 : 고진공 장치 내에서 알루미늄을 가열 증발시켜 피착물의 표면에 얇은 금속 알루미늄 피막을 형성시키는 것 ※ (출처) KS T 1001(2226) •압박 포장 : 손가락 끝으로 세게 눌러 꺼내는 PTP(Press Through Pack) 포장시트 ※ (출처) 포장재 재질·구조 평가제도 해설서	•압박포장(블리스터 포장, 기포형 포장) : 플라스틱 시트를 가열 성형하여 1개 또는 여러 개의 오목부를 만들어 그 안에 물품을 넣고 개구부를 종이, 판지, 플라스틱 필름 또는 시트, 알루미늄 박 등으로 덮고 주변부를 기재에 접착한 포장, 특히 알루미늄 박 등의 압출성이 좋은 재료를 사용한 경우 PTP 포장(Press Through Packaging) 이라 함 ※ (출처) KS T 1001(1037) •어린이 보호포장 : 성인이 개봉하기 어렵지는 아니하지만 만 5세 미만의 어린이가 일정 시간 내에 내용물을 꺼내기 어렵게 설계·고안된 포장 및 용기 ※ (출처) 안전 확인대상 생활화학제품 지정 및 안전·표시기준(환경부 고시), 살생물제품 안전용기 및 포장에 관한 규정(환경부 고시) •어육소시지 : 어육이나 어육 및 식육을 염지하여 훈연한 것 또는 어육이나 어육 및 식육 등을 케이싱에 충전하여 열처리한 것(다만, 어육의 함량이 식육의 함량보다 많아야 한다). ※ (출처) 식품의 기준 및 규격(식약처 고시)
•열알칼리성 분리 접착제 : 재활용 과정에서 일정온도(80℃)와 수산화나트륨(2%)에 반응하여 분리되는 접착제 ※ (출처) 포장재 재활용 용이성 등급평가 기준(환경부 고시) 별표 1, 2 •완전 분리 : 포장재 몸체에 라벨, 마개 및 잡자재 등이 남아있지 않고 별도로 분리가 가능한 경우 ※ (출처) 포장재 재활용 용이성 등급평가 기준(환경부 고시) 별표 1 •용기 : 물품 또는 포장 물품을 넣을 수 있는 그릇의 총칭 ※ (출처) 포장재 재활용 용이성 등급평가 기준(환경부 고시) 별표 2 •유리병 : 유리제 병의 총칭, 주류, 식음료, 조미료, 약품, 화장품 등에 폭넓게 사용됨 ※ (출처) KS T 1001(2227) •육안판정 : 별도의 기기분석 또는 시험 없이 제품의 상태만으로 등급평가가 가능한 경우를 의미하며, 육안판정이 가능한 재질‧구조의 경우 기기분석을 거치지 않고 등급평가를 할 수 있음	- 색상 판정 요원(유리병, 페트병) : 만 19세 이상, 색맹 및 판정 대상 색에 색약을 제외한 표준적인 색에 대한 지각 능력을 갖춘 사람을 선정 ※ (출처) 포장재 재활용 용이성 등급평가 기준(환경부 고시) 별표 2 •음료 : 식품의 기준 및 규격(식품의약안전처, 고시) - 식품공전 중 9. 음료류 - 다류, 커피, 과일·채소류 음료, 탄산음료류, 두유류, 발효음료류, 인삼·홍삼음료, 기타음료로 분류 ※ (출처) 포장재 재활용 용이성 등급평가 기준(환경부 고시) 별표 2 •일괄표시 : 다중포장재 등의 주요 구성부분 한 곳에 분리배출 표시를 하고, 그 표시 상하ㆍ좌우 인접한 곳에 다른 구성부분의 명칭과 재질명을 한꺼번에 기재하는 것 ※ (출처) 분리배출 표시에 관한 지침(환경부 고시) 제2조제5호, 포장재 재질·구조 평가제도 해설서 •일반팩 : 자원재활용법 시행령 제18조제1호 각 목의 제품의 포장에 사용되는 종이팩으로서 합성수지가 부착된 것(멸균팩은 제외). ※ (출처) 분리배출 표시에 관한 지침(환경부 고시) 제2조제8호

•의약품 - 대한민국약전(大韓民國藥典)에 실린 물품 중 의약외품이 아닌 것 - 사람이나 동물의 질병을 진단ㆍ치료ㆍ경감ㆍ처치 또는 예방할 목적으로 사용하는 물품 중 기구ㆍ기계 또는 장치가 아닌 것 - 사람이나 동물의 구조와 기능에 약리학적(藥理學的) 영향을 줄 목적으로 사용하는 물품 중 기구ㆍ기계 또는 장치가 아닌 것 ※ (출처) 약사법 제2조제4호 •의약외품 : 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 물품으로서 식품의약품안전처장이 지정하는 것 - 사람이나 동물의 질병을 치료ㆍ경감(輕減)ㆍ처치 또는 예방할 목적으로 사용되는 섬유ㆍ고무제품 또는 이와 유사한 것 - 인체에 대한 작용이 약하거나 인체에 직접 작용하지 아니하며, 기구 또는 기계가 아닌 것과 이와 유사한 것 - 감염병 예방을 위하여 살균ㆍ살충 및 이와 유사한 용도로 사용되는 제제 ※ (출처) 약사법 제2조제7호	•‘OTHER’ 표시 대상 ① ‘분리배출 표시에 관한 지침’ 별표 제2호 표의 플라스틱 및 비닐류 표시재질에 표기되지 아니한 단일재질 포장재 ② 둘 이상의 합성수지 재질이 사용된 복합재질 포장재 ③ 글리콜변성PET수지(PET-G) 재질이 사용된 단일·복합재질 포장재(단, 도포·첩합 표시() 대상인 경우는 제외) ④ 합성수지와 그 밖의 다른 재질*이 부착 등의 방법으로 혼합사용된 포장재(단, 도포·첩합 표시() 대상인 경우는 제외) * ‘그 밖의 다른 재질’이 종이 재질인 경우, 합성수지가 양면에 부착된 종이 재질이 혼합사용된 경우에만 ‘OTHER’ 표기하고 그 외에는 단일재질 합성수지로 간주 ※ (출처) 분리배출 표시에 관한 지침(환경부 고시) 별표
◈ ㅈ •자체평가 : 평가의무자가 자원재활용법 제9조의3 및 같은 법 시행규칙 제3조의3제1항에 따라 포장재의 재질·구조를 평가하는 것 ※ (출처) 포장재 재질·구조 평가 등에 관한 업무처리지침(환경부 예규) 제2조제2호 •잡자재 : 용기 등에 편리성 부여 및 상품성 향상 등을 위하여 시술되는 형태로서 주로 대용량 병의 손잡이, 캐릭터 마개 등을 총칭 ※ (출처) 포장재 재활용 용이성 등급평가 기준(환경부 고시) 별표 2 • 절취선 : 문서나 고지서 따위에 자를 수 있게 나타낸 선. ※ (출처) 표준국어대사전 •점착제 : 상온에서 점착성을 가지고, 가벼운 압력으로 피착재에 접착하는 물질로서 도포하기 전의 형태별로 용제계, 수계, 핫멜트계 등이 있고, 종류는 고무계, 아크릴계, 실리콘계 등이 있음 ※ (출처) KS M 3699(105) •접착제 : 물체 사이에 개재함으로써 물체를 결합시킬 수 있는 물건으로서 용제계, 수분산계, 핫멜트계, 반응계 등이 있다 ※ (출처) KS M 3699, KS T 1027	•접착제 도포면적 : 제품 생산‧포장 시 라벨 또는 페트병에 도포되는 접(점)착제의 표면적을 의미 ※ (출처) 포장재 재활용 용이성 등급평가 기준(환경부 고시) 별표 2 - 라벨의 도포 면적 : 라벨끼리 접착하기 위해서 접(점)착제를 사용한 면적은 제외 ※ (출처) 포장재의 재질·구조 평가 가이드라인(환경부) • 정량 분석 : 물질 내의 양적 관계를 규명하기 위한 화학 분석 ※ (출처) KS M 0126 • 정성 분석 : 물질의 화학 성분 종류를 규명하기 위해 하는 화학 분석 ※ (출처) KS M 0126 •제품 목록 등 : 자원재활용법 시행규칙 제3조의3제6항에 따른 제품의 목록과 포장재의 재질·구조 정보에 관한 자료(별지 제3호 서식) ※ (출처) 포장재 재질·구조 평가 등에 관한 업무처리지침(환경부 예규) 제11조 - 매년 4월 15일까지 환경공단에 제출해야 함 •조합 : 두 개의 다른 어떤 것이 물리적으로 결합되어 있는 것 ※ (출처) 포장재 재활용 용이성 등급평가 기준(환경부 고시) 별표 2

•종이 : 식물 섬유 또는 여기에 기타의 섬유질을 섞어 물속에서 시트상으로 떠내어 말린 것 ※ (출처) KS T 1001(2001) - 일반종이, 단면코팅, 양면코팅, 단면 부착된 종이의 경우 “종이”로 분류 - 합성수지와 합성수지가 양면에 부착된 종이재질이 부착 등의 방법으로 복합된 재질의 경우 합성수지 복합재질에 해당 ※ (출처) 포장재 재질·구조 평가제도 해설서 •종이팩 : 멸균팩과 일반팩의 정의 참조 •종합제품 : 같은 종류 또는 다른 종류의 최소 판매단위의 제품을 2개 이상 함께 포장한 제품. 다만, 주 제품을 위한 전용 계량 도구나 그 구성품, 소량(30g 또는 30ml 이하)의 비매품(증정품) 및 설명서, 규격서, 메모카드와 같은 참조용 물품은 종합제품을 구성하는 제품으로 보지 않음 ※ (출처) 제품의 포장재질·포장방법에 관한 기준 등에 관한 규칙 별표 1 •중단명령 : 환경부장관이 개선명령을 이행하지 아니한 재활용의무생산자에게 해당 포장재·제품의 제조·수입 및 판매의 중단을 명하는 것 ※ (출처) 자원재활용법 제9조의4제2항	•직접 인쇄 : 용기 등의 표면에 디자인 또는 표기사항 등을 직접 인쇄한 형태 ※ (출처) 포장재 재활용 용이성 등급평가 기준(환경부 고시) 별표 2 ◈ ㅊ •첩합 : 지지체의 기능을 강화하거나 개선할 목적 또는 새로운 기능을 부가할 목적으로 2종류 이상의 필름 또는 지지체의 전부 또는 일부를 맞붙이는 것(라미네이션) - 떨어지지 아니하게 붙이는 것으로 부착과 동일한 의미임 ※ (출처) 포장재 재활용 용이성 등급평가 기준(환경부 고시) 별표 1, 별표 2 •첩합 알루미늄 박 : 비교적 얇은(0.006∼0.03mm) 정도의 알루미늄박을 자외선 차단, 배리어성, 방습 및 열복합성 등을 갖도록 하기 위해 종이, 셀로판, 플라스틱 필름 등과 복합한 재료의 총칭 ※ (출처) 포장재 재활용 용이성 등급평가 기준(환경부 고시) 별표 2
•첩합 필름 : 성질이 다른 2종류 이상의 플라스틱 필름끼리 복합 가공된 필름류의 총칭. 여러 필름을 붙인 것 ※ (출처) KS T 1001(2108) •축산물 : 「식품의 기준 및 규격」제5. 식품별 기준 및 규격 중 포장육 및 양념육류(단, 양념육류의 경우 가열하지 않은 상태의 것) - 포장육이라 함은 판매를 목적으로 식육을 절단(세절 또는 분쇄를 포함한다)하여 포장한 상태로 냉장 또는 냉동한 것으로서 화학적 합성품 등 첨가물 또는 다른 식품을 첨가하지 아니한 것(육함량 100%). - 양념육류라 함은 식육 또는 식육가공품에 식품 또는 식품첨가물을 가하여 양념하거나 이를 가공한 것 ※ (출처) 포장재 재질·구조 평가제도 해설서 •충전 : 소량(용량, 무게, 개수)의 기체, 액체, 고체(분립체 등)를 병, 통, 상자, 자루(포대) 등의 포장 용기에 넣는 것 ※ (출처) KS T 1001(1044)	◈ ㅋ •코팅 필름 : 표면에 아크릴산에스테르, 니트로셀룰로오스, 염화비닐리덴·염화비닐 공중합체, 폴리비닐알콜, 에틸렌·초산비닐 공중합체, 폴리아세트산비닐, 왁스 등을 에멀션 또는 용액으로 균일하게 도포함으로서 방습성, 가스 차단성, 열봉함성 등의 특성을 갖도록 한 필름의 총칭 ※ (출처) KS T 1001(2109)

◈ ㅌ •트레이 : 종이, 펄프, 플라스틱, 알루미늄 박 등 비교적 강성을 가진 재료로 만들어진 뚜껑 없는 접시형 용기 ※ (출처) 포장재 재활용 용이성 등급평가 기준(환경부 고시) 별표 2 •특수포장 : [예 : 마개 위 또는 옆을 눌러서 여는 형태의 포장(push and turn cap), 뒷면 포장을 벗긴 후 앞면을 눌러서 여는 형태의 포장(peel and push), 뒷면 포장을 벗겨서 여는 형태의 포장(peel open), 일정 이상의 힘으로 강하게 눌러서 여는 형태의 포장(hard push), 특정방향으로 찢어 개봉하는 형태의 포장(tear open) 등] 만 5세 미만의 어린이가 5분 내에 개봉하기 어렵게 설계 또는 고안된 용기나 포장 ※ (출처) 의약품 안전용기·포장 및 투약계량기에 관한 규정(식약처 고시) 제3조제1항제2호	◈ ㅍ •평가결과 표시 : 자원재활용법 시행규칙 제3조의4제1항에 따라 포장재 재질·구조 평가의 결과를 포장재 겉면에 표시하는 것 ※ (출처) 포장재 재질·구조 평가 등에 관한 업무처리지침(환경부 예규) 제2조제5호 •평가등급 : 자원재활용법 제9조의3제1항 및「포장재 재활용 용이성 등급평가 기준」(환경부고시) 세부기준에 따라 포장재 재질·구조를 "재활용 최우수", "재활용 우수", "재활용 보통", "재활용 어려움"으로 구분하는 것 ※ (출처) 포장재 재질·구조 평가 등에 관한 업무처리지침(환경부 예규) 제2조제4호 •평가신청서 : 평가의무자가 자체평가를 실시한 후 자원재활용법 시행규칙 제3조의3제2항에 따라 환경공단에 제출하는 포장재 재질·구조 평가 신청서 ※ (출처) 포장재 재질·구조 평가 등에 관한 업무처리지침(환경부 예규) 제2조제3호 •평가의무자 : 자원재활용법 제16조제1항에 따른 포장재의 재활용의무생산자 ※ (출처) 포장재 재질·구조 평가 등에 관한 업무처리지침(환경부 예규) 제2조제1호 - 자원재활용법 시행령 별표 4에 따른 제품·포장재의 재활용의무 면제대상 사업자는 평가 비대상자임
•페트병 : PET용기 중 "나선형의 스크류가 있는 목(몸통에서 입구쪽으로 좁아지는 모양을 가진 것)과 마개가 있는 모양 - 목과 마개가 없는 용기의 경우 합성수지 단일‧복합재질 용기류로 분류 ※ (출처) 포장재 재질·구조 평가제도 해설서 •페트병 면적 : 뚜껑을 제외한 병 표면적(병구, 병 바닥 및 서포트링 포함, 병구의 윗면도 막힌 것으로 간주하여 포함) ※ (출처) 포장재 재활용 용이성 등급평가 기준(환경부 고시) 별표 2 •페트병 복합재질 : 페트 재질외의 합성수지 재질과 복합된 재질 또는 페트 재질과 다른 재질(종이재질은 합성수지가 양면에 부착된 경우만 해당)이 부착 등의 방법으로 복합된 재질로서 페트 재질 외의 재질의 중량이 페트병(뚜껑, 라벨 등 부분품은 제외한다)의 2% 이상인 경우 ※ (출처) 포장재 재활용 용이성 등급평가 기준(환경부 고시) 별표 2 •PET-G(글리콜변성페트수지) : 기존의 페트수지로는 제조하기 어려운 투명하고 두꺼운 시트나 용기에 적합하도록 공단량체로 CHDM (1.4- cyclohexanedimethanol)을 첨가하여 공중합한 비결정성 수지 ※ (출처) 포장재 재활용 용이성 등급평가 기준(환경부 고시) 별표 2	•포장재 : 제품의 수송, 보관, 취급, 사용 등의 과정에서 제품의 가치·상태를 보호하거나 품질을 보전하기 위한 목적으로 제품의 포장에 사용된 재료나 용기 등을 말함 ※ (출처) 자원재활용법 제2조제14호 •포장재 재질·구조 검토위원회 : 사용금지 포장재의 재검토 및 신규대상 선정 여부 등을 검토하기 위하여 환경부장관이 포장재 재질·구조 기준(환경부 고시) 제4조에 따라 구성·운영하는 위원회 •PVC 계열 재질 : 폴리염화비닐(PVC), 염화폴리염화비닐(PVC-C), 무가소화 폴리염화비닐(PVC-U), 폴리염화비닐리덴(PVDC) 등 폴리염화비닐이 포함된 재질 ※ (출처) 포장재 재활용 용이성 등급평가 기준(환경부 고시) 별표 2 •필름 : 두께가 0.25mm 미만의 플라스틱 막 모양인 것 ※ (출처) 포장재 재활용 용이성 등급평가 기준(환경부 고시) 별표 2

◈ ㅎ

•합성수지 : 화학 유기 화합물의 합성으로 만들어진 수지 모양의 고분자 화합물을 통틀어 이르는 말로 플라스틱이라고도 하며. 열을 가했을 때 발생되는 유동(流動)에 따라 열가소성 수지와 열경화성 수지로 분류

※ (출처) 포장재 재활용 용이성 등급평가 기준(환경부 고시) 별표 2

•합성수지를 덧씌운 금속마개 : 금속마개 전체를 합성수지로 덧씌운 마개

※ (출처) 포장재 재활용 용이성 등급평가 기준(환경부 고시) 별표 2

•햄류 : 식육 또는 식육가공품을 부위에 따라 분류하여 정형 염지한 후 숙성, 건조한 것, 훈연, 가열처리한 것이거나 식육의 고깃덩어리에 식품 또는 식품첨가물을 가한 후 숙성, 건조한 것이거나 훈연 또는 가열처리하여 가공한 것

※ (출처) 식품의 기준 및 규격(식약처 고시)

◈ ㄸ

•뚜껑테 일체형 : 뚜껑을 오픈할 경우 뚜껑과 테가 분리되지 않고 열리는 형태

※ (출처) 포장재 재활용 용이성 등급평가 기준(환경부 고시) 별표 2

•뚜껑테 분리형 : 뚜껑을 오픈할 경우 뚜껑과 테가 분리되어 몸체에 테가 남아있는 형태

※ (출처) 포장재 재활용 용이성 등급평가 기준(환경부 고시) 별표 2

•발 행 처 : 한국포장재재활용사업공제조합

•홈페이지 : www.pkg.or.kr

•주    소 : 서울특별시 서초구 바우뫼로37길 18(제이프러스빌딩 2층)

•전화 : 02-6948-8781~3