참고 1		포장재 재질·구조별 평가신청 단위 분류 및 판정방법 (‘22.2.28. 고시 개정 반영)

1. 종이팩

구 분	평가대상 재질·구조	등급	재질․구조 평가 단위	판정방법	비 고
Ⓐ 몸 체	- 알루미늄 첩합구조 미사용	우수	① 알루미늄 첩합구조 미사용	육·기(증)	공제조합 대행 증빙서류 대체
	- 알루미늄 첩합구조를 사용 - 미표백 펄프 사용 백색을 제외한 색상의 미표백 펄프 사용	어려움	② 알루미늄 첩합구조 사용 ③ 백색을 제외한 색상의 펄프 사용 (일부 문구 변경) (미표백 펄프 사용, 알루미늄 첩합 구조 모두에 해당하는 경우는 하나에만 체크)	-	제품사진 1장
Ⓑ 마개 및 잡자재	- 미사용	우수	① 미사용	육안판정	공제조합 대행
	- 몸체와 분리가능한 마개 또는 성형구조물 - 몸체와 분리불가능한 합성수지 마개 또는 성형 구조물[전체 중량(_몸체와 분리가능한 마개 포함_)의 10% 이내] - 몸체와 다른 재질로서 관련법에 의한 어린이 보호포장, 의약품 특수포장, 화장품 안전용기·포장을 위해 분리 불가능한 경우	보통	② 몸체와 분리가능한 마개 또는 성형구조물 ③ 몸체와 분리 불가능한 PE재질의합성수지마개 및 잡자재가 전체 중량 (몸체와 분리가능한 마개 포함)의 10% 이내 ④ 몸체와 다른 재질로서 관련법에 의한 어린이 보호포장, 의약품 특수포장, 화장품 안전용기·포장을 위해 분리 불가능한 경우	육안판정 육·기(증) 육안판정	공제조합 대행 조합대행, 증빙서류
	- 몸체와 분리불가능한 합성수지 마개 또는 성형 구조물	어려움	⑤ 몸체와 분리가 불가능한 합성수지 마개 또는 성형구조물	-	제품사진 1장

2. 유리병

구 분	평가대상 재질·구조	등급	재질․구조 평가 단위	판정방법	비 고
Ⓐ 몸 체	- 무색*, 갈색, 녹색 * 무색 몸체에 별도의 염료, 안료 등을 사용하지 않고 부식공정을 통해 불투명하게 처리한 경우 포함	우수	① 무색 ② 녹색 ③ 갈색	육·기(증)	조합대행, 증빙서류
	- 무색, 갈색, 녹색 이외의 색상	어려움	④ 무색, 갈색, 녹색 이외의 색상	-	제품사진 1장
Ⓑ 라 벨	- 미사용(유통기간, 제조일자만 표시된 경우 포함) - 종이재질 - 비접(점)착식 합성수지재질(절취선 포함) - 접(점)착제가 사용된 합성수지 재질로서 몸체와 분리 가능한 경우 (분리배출 유도 문구 기재)	우수	① 미사용(유통기간, 제조일자만 표시된 경우 포함) ② 종이재질 ③ 절취선을 포함한 비접(점)착식 합성수지재질 ④ 접(점)착제가 사용된 합성수지 재질로서 몸체와 분리 가능한 경우 (소비자 라벨 분리 배출 유도 문구 기재) (보통→우수)	육안판정 육·기(증) 육·기(증) 육·기(증)	공제조합 대행 조합대행, 증빙서류 조합대행, 증빙서류 조합대행, 증빙서류
	- 비접(점)착식 합성수지재질(절취선 미포함) - 접(점)착식 합성수지재질(몸체와 분리가능) (분리배출 유도 문구 미기재) - 몸체에 직접인쇄 - 몸체와 다른 재질로서 관련법에 의한 어린이 보호포장, 의약품 특수포장, 화장품 안전용기·포장을 위해 분리 불가능한 경우	보통	⑤ 절취선을 포함하지 않은 비접(점)착식 합성수지재질 ⑥ 접(점)착제가 사용된 합성수지재질로서 몸체와 분리가 가능한 경우 (분리배출 유도 문구 미기재) ⑦ 몸체에 직접인쇄 ⑧ 몸체와 다른 재질로서 관련법에 의한 어린이 보호포장, 의약품 특수포장, 화장품 안전용기·포장을 위해 분리 불가능한 경우	육·기(증) 육·기(증) 육안판정 육안판정	조합대행, 증빙서류
	- 접(점)착제가 사용된 합성수지재질로서 몸체와 분리 불가능한 경우 - 금속혼입재질 - PVC 계열의 재질	어려움	⑨ 접(점)착제가 사용된 합성수지재질로서 몸체와 분리 불가능한 경우 ⑩ 금속혼입재질 ⑪ PVC 계열의 재질	-	제품사진 1장
Ⓒ 마개 및 잡자재	- 뚜껑‧테 일체형 - 몸체와 분리가능한 마개 및 잡자재	우수	① 뚜껑‧테 일체형 구조 ② 뚜껑·테 일체형 외 몸체와 분리가능한 마개 및 잡자재 (재질 구분 불필요)	육안판정 육안판정	공제조합 대행 공제조합 대행
	- 합성수지를 덧씌운 금속마개 - 뚜껑‧테 분리형 - 몸체와 분리불가능한 마개 및 잡자재	어려움	③ 합성수지를 덧씌운 금속 마개 ④ 뚜껑‧테 분리형 구조 ⑤ 몸체와 분리가 불가능한 마개 및 잡자재(재질 구분 불필요)	-	제품사진 1장

3. 철캔

구 분	평가대상 재질·구조	등급	재질․구조 평가 단위	판정방법	증빙서류
Ⓐ 몸 체	- 금속 철캔	우수	① 금속 철캔	육·기(증)	조합대행, 증빙서류
		보통	② 철 이외의 복합재질	육·기(증)	조합대행, 증빙서류
Ⓑ 라 벨	다음의 어느 하나에 해당하는 경우 - 몸체에 직접 인쇄 - 미사용	우수	① 몸체에 직접 인쇄 ② 미사용	육안판정 육안판정	공제조합 대행
	- 라벨 부착	보통	③ 라벨 부착 (라벨재질 구분 불필요)	육안판정	공제조합 대행
Ⓒ 마개 및 잡자재	- 몸체와 동일한 재질 - 알루미늄 재질	우수	① 몸체와 동일한 재질 ② 알루미늄 재질	육·기(증) 기기분석	조합대행, 증빙서류 증빙서류 대체
	- 철, 알루미늄 이외의 재질	보통	③ 철, 알루미늄 이외의 재질 (마개, 잡자재, 재질 구분 불필요)	기기분석	증빙서류 대체

4. 알루미늄캔

구 분	평가대상 재질·구조	등급	재질․구조 평가 단위	판정방법	증빙서류
Ⓐ 몸 체	- 금속 알루미늄캔	우수	① 금속 알루미늄캔	기기분석	증빙서류 대체
	- 알루미늄 이외의 복합재질 구조	어려움	② 알루미늄 이외의 복합재질(재질 구분 불필요)	-	제품사진 1장
Ⓑ 라 벨	다음의 어느 하나에 해당하는 경우 - 몸체에 직접 인쇄 - 미사용 - 몸체와 다른 재질로서 분리가 가능한 라벨 (분리배출 유도 문구 기재)	우수	① 몸체에 직접인쇄 ② 미사용 ③ 몸체와 다른 재질로서 몸체와 분리가 가능한 경우 (보통→우수) (분리배출 유도 문구 기재)	육안판정 육안판정 육·기(증)	공제조합 대행 공제조합 대행 조합대행, 증빙서류
	- 몸체와 다른 재질로서 관련법에 의한 어린이 보호포장, 의약품 특수포장, 화장품 안전용기·포장을 위해 분리 불가능한 경우 - 몸체와 다른 재질로서 분리가 가능한 라벨 (분리배출 유도 문구 미기재)	보통	④ 몸체와 다른 재질로서 관련법에 의한 어린이 보호포장, 의약품 특수포장, 화장품 안전용기·포장을 위해 분리 불가능한 경우설명 ⑤ 몸체와 다른 재질로서 몸체와 분리가 가능한 경우 (분리배출 유도 문구 미기재)	육안판정 육·기(증)	증빙서류 대체 조합대행, 증빙서류
	- 몸체와 다른 재질로서 분리가 불가능한 라벨	어려움	⑥ 몸체와 다른 재질로서 분리가 불가능한 경우(재질 구분 불필요)	-	제품사진 1장
Ⓒ 마개 및 잡자재	- 몸체와 동일한 재질 - 몸체와 다른 재질로서 분리가 가능한 라벨 (분리배출 유도 문구 기재)	우수	① 몸체와 동일한 재질 ② 몸체와 다른 재질로서 몸체와 분리가 가능한 경우 (신규) (분리배출 유도 문구 기재)	기기분석 육·기(증)	증빙서류 대체 조합대행, 증빙서류
	- 몸체와 다른 재질로써 분리 가능 - 몸체와 다른 재질로서 분리가 가능한 라벨 (분리배출 유도 문구 미기재)	보통	③ 몸체와 다른 재질로서 몸체와 분리가 가능한 경우 (신규) (분리배출 유도 문구 미기재)	육·기(증)	조합대행, 증빙서류
	- 몸체와 다른 재질로써 분리 불가능	어려움	④ 몸체와 다른 재질로서 몸체와 분리가 불가능한 경우(재,마,잡 구분X)	-	제품사진 1장

5. 일반 발포합성수지 단일․복합재질

구 분	평가대상 재질·구조	등급	재질․구조 평가 단위	판정방법	증빙서류
Ⓐ 몸 체	- 백색 단일재질	우수	① 백색 EPS ② 백색 EPE ③ 백색 EPP ④ 기타 단일재질 백색	육·기(증) 육·기(증) 육·기(증) 육·기(증)	조합대행, 증빙서류
	- 검은색 EPE, EPP	보통	⑤ 검은색 EPE ⑥ 검은색 EPP ⑦ 복합재질 구조(기타 재질과의 조합 포함)로서 분리가능한 경우	육·기(증) 육·기(증) 육·기(증)	조합대행, 증빙서류
	- 복합재질 구조(기타 재질과의 조합 포함)로서 발포합성수지와 기타 재질의 분리가 불가능한 경우 - 백색 이외의 색상 (검은색 EPE, EPP 제외)	어려움	⑧ 복합재질 구조(기타 재질과의 조합 포함)로서 발포합성수지와 기타 재질의 분리가 불가능한 경우 ⑨ 백색 이외의 색상(검은색 EPE, EPP재질 제외) (재질, 색상 구분 불필요)	-	제품사진 1장
Ⓑ 라 벨, 마개 및 잡자재	ㆍ 미사용 ㆍ 몸체와 동일한 재질 ㆍ 몸체에 직접 인쇄(부분인쇄) - 몸체와 다른 재질로서 몸체와 분리 가능 (분리배출 유도 문구 기재)	우수	① 몸체와 동일한 재질 ② 직접 인쇄(부분인쇄) ③ 미사용 ④ 몸체와 다른 재질로서 몸체와 분리 가능 (보통→우수) (분리배출 유도 문구 기재) ⑤ 몸체와 다른 재질로서 관련법에 의한 어린이 보호포장, 의약품 특수포장, 화장품 안전용기·포장을 위해 분리 불가능한 경우	기기분석 육안판정 육안판정 육·기(증) 육안판정	증빙서류 대체 공제조합 대행 공제조합 대행 조합대행, 증빙서류
	- 몸체와 다른 재질로서 몸체와 분리 가능 (분리배출 유도 문구 미기재) - 몸체와 다른 재질로서 관련법에 의한 어린이 보호포장, 의약품 특수포장, 화장품 안전용기·포장을 위해 분리 불가능한 경우	보통	⑥ 몸체와 다른 재질로서 몸체와 분리 가능 (분리배출 유도 문구 미기재) ⑦ 몸체와 다른 재질로서 관련법에 의한 어린이 보호포장, 의약품 특수포장, 화장품 안전용기·포장을 위해 분리 불가능한 경우	육·기(증) 육안판정	조합대행, 증빙서류
	- 몸체에 직접인쇄 - 몸체와 다른 재질로서 몸체와 분리불가능 - PVC 계열의 재질	어려움	⑧ 몸체에 직접인쇄(부분인쇄 제외) ⑨ 몸체와 다른 재질로서 몸체와 분리 불가능(재질 구분 불필요) ⑩ PVC 계열의 재질	-	제품사진 1장

6. 폴리스티렌페이퍼(PSP)

구 분	평가대상 재질·구조	등급	재질․구조 평가 단위	판정방법	증빙서류
Ⓐ 몸 체	- 백색 단일재질	우수	① 백색 단일재질	육·기(증)	조합대행, 증빙서류
	- 복합재질 구조(기타 재질과의 조합 포함)로서 분리가능한 경우	보통	② 복합재질 구조(기타 재질과의 조합 포함)로서 분리가능한 경우	육·기(증)	조합대행, 증빙서류
	- 복합재질 구조(기타 재질과의 조합 포함)로서 발포스티렌페이퍼와 기타 재질의 분리가 불가능한 경우 - 백색 이외의 색상	어려움	③ 복합재질 구조(기타 재질과의 조합 포함)로서 폴리스티렌페이퍼와 기타 재질의 분리가 불가능한 경우 ④ 백색 이외의 색상 (색상 구분 불필요)	-	제품사진 1장
Ⓑ 라 벨, 마개 및 잡자재	- 미사용 - 몸체와 동일한 재질로서 분리 가능	최우수	① 미사용 ② 몸체와 동일한 재질로서 분리가 가능한 경우	육안판정 육·기(증)	공제조합 대행 조합대행, 증빙서류
	- 몸체와 다른 재질로서 분리 가능 - 몸체에 직접인쇄(부분인쇄)	우수	③ 몸체와 다른 재질로서 분리가 가능한 경우 (재질 구분 불필요) ④ 직접 인쇄(부분 인쇄)	육·기(증) 육안판정	조합대행, 증빙서류 공제조합 대행
	- 몸체와 동일한 재질로서 몸체와 분리 불가능 - 몸체와 다른 재질로서 관련법에 의한 어린이 보호포장, 의약품 특수포장, 화장품 안전용기·포장을 위해 분리 불가능한 경우	보통	⑤ 몸체와 동일한 재질로서 몸체와 분리 불가능한 경우 ⑥ 몸체와 다른 재질로서 관련법에 의한 어린이 보호포장, 의약품 특수포장, 화장품 안전용기·포장을 위해 분리 불가능한 경우	육·기(증) 육안판정	조합대행, 증빙서류
	- 몸체에 직접인쇄 - 몸체와 다른 재질로서 몸체와 분리 불가능 - PVC 계열 재질	어려움	⑦ 몸체에 직접인쇄(부분인쇄 제외) ⑧ 몸체와 다른 재질의 라벨로서 몸체와 분리 불가능한 경우 (라벨 재질 구분 불필요) ⑨ PVC 계열의 재질	-	제품사진 1장

7. 페트병

구 분	평가대상 재질·구조	등급	재질․구조 평가 단위		증빙서류
Ⓐ 몸 체	- 단일재질 무색	우수	① 단일재질 무색	육·기(증)	조합대행, 증빙서류
	- 단일재질 녹색(먹는샘물, 음료류 제외)	보통	② 단일재질 녹색(먹는샘물, 음료류 제외)	육·기(증)
	- 글리콜변성 PET 수지 재질 혼합 - 유색 PET병(먹는샘물, 음료류) - 녹색 이외의 유색(먹는샘물, 음료류 제외) - 복합재질	어려움	③ 녹색 이외의 유색(먹는샘물, 음료류 제외) ④ 글로콜변성 PET수지(PET-G 재질이 혼합된 경우) ⑤ 유색 페트병(먹는샘물, 음료류) ⑥ 복합재질 (색상, 재질 구분 불필요)	-	제품사진 1장
Ⓑ 라 벨	- 소비자가 손쉽게 분리 가능하도록 하는 구조 - 비중 1미만의 합성수지 재질 - 접(점)착제를 사용하는 경우 재활용 공정에서 분리가능한 열알칼리성 분리 접(점)착제 사용 (최우수) 비접(점)착식(병마개 부착라벨 포함(비중&손쉽게 분리가능 미적용) 또는 이에 준하는 라벨,(라벨면적의 0.5% 미만 도포), 라벨미사용 (우수) 접(점)착제 도포 면적·양을 최소화한 경우 → 페트병 전체면적의 20%, 라벨면적의 60% 이하인 경우	최우수 우수	① 미사용 ② 병마개부착라벨을 사용한 경우(비중 및 손쉽게 분리가능 미적용) ③ 비중 1미만 합성수지 재질로서 소비자가 손쉽게 분리 가능하도록 하는 구조(절취선 또는 접(점)착제 도포 시 가장자리 미도포)와 동시에 열알칼리성 분리 접(점)착제 사용한 경우 (조건추가) ④ 비접(점)착식 ⑤ 라벨면적의 0.5% 범위 미만으로 열알칼리성 분리 접(점)착제가 도포된 경우 ⑥ 재활용공정에서 분리가능한 열알칼리성 분리 접(점)착제를 사용하고 접(점)착제 도포면적이 페트병 전체면적(뚜껑제외표면적 기준)의 20%, 라벨면적의 60%이하인 경우	육안판정 육안판정 육·기(증) 육안판정 기기분석 기기분석	공제조합 대행 공제조합 대행 조합대행, 증빙서류 공제조합 대행 증빙서류 대체 증빙서류 대체
	- 비중 1미만, 열알칼리성 분리 접(점)착제 사용(접(점)착제 도포면적 : 전체의 20%, 라벨의 60% 초과) - 비중 1미만, 분리가능한 열알칼리성 분리 접(점)착제 사용(접(점)착제 도포면적 : 전체의 20%, 라벨의 60% 이하), (가장자리 도포) - 비중 1미만, 비접(점)착식 라벨(절취선 無) - 비중 1이상의 합성수지 (절취선 有 )	보통	⑦ 비중 1미만의 합성수지 재질로 열알칼리성 분리 접(점)착제를 사용하고 접(점)착제 도포면적이 페트병 전체면적(뚜껑을 제외한 병 표면적 기준)의 20%, 라벨면적의 60%를 초과한 경우 ⑧ 비중 1미만의 합성수지 재질로 열알칼리성 분리 접(점)착제 사용(접(점)착제를 사용하고 접(점)착제 도포면적이 페트병 전체 면적의 20%, 라벨면적의 60% 이하이나 가장자리를 도포한 경우 ⑨ 비중 1미만의 합성수지 재질로 절취선이 없는 비접(점)착식 ⑩ 절취선이 있는 비중 1이상의 합성수지 재질(색상·재질 구분 불필요) ⑪ 몸체와 다른 재질로서 관련법에 의한 어린이 보호포장, 의약품 특수포장, 화장품 안전용기·포장을 위해 분리 불가능한 경우	기기분석 기기분석 육·기(증) 육·기(증) 육·기(증)	증빙서류 대체 증빙서류 대체 조합대행, 증빙서류 조합대행, 증빙서류

구 분	평가대상 재질·구조	등급	재질․구조 평가 단위	판정방법	증빙서류
Ⓑ 라 벨	- 소비자가 손쉽게 분리가능하도록 하는 구조가 없는 비중 1이상의 합성수지(절취선이 있는 경우 보통) - 열알칼리성 분리가 불가능한 접(점)착제 사용 - 몸체에 직접인쇄(유통기간, 제조일자 표시 제외) - PVC계열의 재질, 금속혼입재질, 합성수지 이외의 재질	어려움	⑫ 소비자가 손쉽게 분리 가능하도록 하는 구조가 없는 비중 1이상의 합성수지 재질(절취선 있으면 보통) ⑬ 열알칼리성 분리가 불가능한 접(점)착제 사용 ⑭ 몸체에 직접 인쇄(유통기간 및 제조일자 표시 제외) ⑮ PVC계열의 재질 ⑯ 합성수지 이외의 재질 (재질 구분 불필요) ⑰ 금속혼입재질	-	제품사진 1장
Ⓒ 마개 및 잡자재	- 비중 1미만의 합성수지 - 무색페트 단일재질	우수	① 비중 1미만의 합성수지 (재질 구분 불필요) ② 무색페트 단일재질	기기분석 육·기(증)	증빙서류 대체 조합대행, 증빙서류
	- 뚜껑, 몸체와 완전분리가 가능한 합성수지 이외의 재질 - 합성수지 이외의 재질이 포함된 비중 1미만의 잡자재 - 합성수지 이외의 재질(합성수지 이외의 재질이 포함된 비중 1미만의 잡자재 또는 합성수지 이외의 재질로 구성된 부분이 몸체, 마개 모두와 완전분리가 가능한 경우)	보통	③ 뚜껑, 몸체와 완전분리가 가능한 합성수지 이외의 재질의 잡자재 ④ 합성수지 이외의 재질이 포함된 비중 1미만의 잡자재 (재질 구분 불필요) ⑤ 합성수지 이외의 재질로 구성된 부분이 몸체, 마개 모두와 완전분리가 가능한 경우 ⑥ 몸체와 다른 재질로서 관련법에 의한 어린이 보호포장, 의약품 특수포장, 화장품 안전용기·포장을 위해 분리 불가능한 경우	육·기(증) 기기분석 육·기(증) 육안판정	조합대행, 증빙서류 증빙서류 대체 조합대행, 증빙서류
	- 무색 페트 단일재질을 제외한 비중 1이상의 합성수지 - PVC 계열의 재질 - 합성수지 이외의 재질(합성수지 이외의 재질이 포함된 비중 1미만의 잡자재 또는 합성수지 이외의 재질로 구성된 부분이 몸체, 마개 모두와 완전분리가 가능한 경우는 제외)	어려움	⑦ 비중 1이상의 합성수지(무색페트 단일재질 제외) ⑧ PVC 계열의 재질 ⑨ 합성수지 이외의 재질(몸체, 마개 모두와 완전분리가 불가능한 경우 제외) (재질 구분 불필요)	-	제품사진 1장

8. 합성수지 용기ㆍ트레이류 포장재(페트병, 발포합성수지 제외)

구 분		평가대상 재질·구조	등급	재질․구조 평가 단위		비 고
Ⓐ 몸 체		- 단일재질(PET 재질은 무색에 한함)	우수	① PET 단일재질 무색 ② PE 재질 ③ PP 재질 ④ PS 재질 ⑤ 기타 단일재질	기기분석	증빙서류 대체
		- 합성수지 이외의 복합재질로서 합성수지와 기타 재질의 분리가 가능한 경우	보통	⑥ 합성수지 이외의 복합재질로서 합성수지와 기타 재질의 분리가 가능한 경우 (신규)	육·기(증)	조합대행, 증빙서류
		- 글리콜변성 PET 수지 재질 혼합 - 유색 PET 재질 - PVC 계열 - 합성수지 이외의 복합재질로서 합성수지와 기타 재질의 분리가 불가능한 경우	어려움	⑦ 글리콜변성 PET(PET-G) 재질이 혼합된 경우 ⑧ 유색 PET 재질 ⑨ PVC계열의 재질 ⑨ 합성수지 이외의 복합재질로서 합성수지와 기타 재질의 분리가 불가능한 경우 (신규)	-	제품사진 1장
Ⓑ 라 벨, 마개 및 잡자재	몸체가 무색 PET단일재질	- 미사용 - 비접((점)착식	우수	① 미사용 ② 비접(점)착식 (재질 구분 불필요)	육안판정	공제조합 대행
		- 접(점)착식 - 직접인쇄 - 몸체와 다른 재질로서 몸체와 분리가 가능한 경우	보통	③ 접착식이며 분리가 가능한 경우 ④ 몸체에 직접인쇄 ⑤ 몸체로부터 완전히 분리해야만 사용할 수 있는 속마개(리드) (신규) ⑥ 관련법에 의한 어린이 보호포장, 의약품 특수포장, 화장품 안전용기·포장을 위해 분리 불가능한 경우	육안판정 육안판정 육·기(증) 육안판정	공제조합 대행 공제조합 대행 조합대행, 증빙서류
		- PVC 계열 - 몸체와 다른 재질로서 몸체와 분리가 불가능한 경우 - 합성수지 이외 재질이 함유된 리드 또는 마개를 쓰면서 빨대가 부착된 경우	어려움	⑦ PVC 계열의 재질 ⑧ 몸체와 다른 재질로서 몸체와 분리가 불가능한 경우 (신규) ⑨ 합성수지 이외 재질이 함유된 리드 또는 마개를 쓰면서 빨대가 부착된 경우 (신규)	-	제품사진 1장
	몸체가 PET이외 단일재질 몸체가 PET이외 단일재질	ㆍ 미사용 ㆍ 몸체에 직접인쇄 ㆍ 몸체와 동일한 재질 [몸체가 PE 또는 PP 재질이면서 라벨, 마개 및 잡자재가 몸체와 다른 올레핀 계열(PE, PP, PE+PP 등)인 경우 동일한 재질로 인정] ㆍ 몸체와 다른 합성수지재질로서 몸체와 완전분리 가능	우수	① 미사용 ② 몸체에 직접인쇄 ③ 몸체와 동일한 재질 [몸체가 PE, PP, PE+PP 등]이면서 라벨, 마개 및 잡자재에 몸체와 다른 올레핀 계열(PE, PP 등) 재질이 혼합된 경우 동일한 재질로 인정] ④ 몸체와 다른 합성수지 재질로서 몸체와 분리가 가능한 경우 (재질 구분 불필요) (일부 문구 변경)	육안판정 육안판정 기기분석 육·기(증)	공제조합 대행 공제조합 대행 증빙서류 대체 조합대행, 증빙서류
		- 몸체와 다른 재질로써 몸체와 분리가 가능한 경우 - 몸체와 다른 재질로써 몸체와 완전분리가 불가능한 경우 - 몸체와 다른 재질로서 몸체와 분리 불가능한 경우	보통	⑤ 몸체와 다른 재질로서 몸체와 분리가 가능 ⑥ 몸체와 다른 재질로서 몸체와 분리가 불가능한 경우 (신규) ⑦ 관련법에 의한 어린이 보호포장, 의약품 특수포장, 화장품 안전용기·포장을 위해 분리 불가능한 경우	육·기(증) 육·기(증) 육안판정	조합대행, 증빙서류 조합대행, 증빙서류 조합대행, 증빙서류
Ⓑ 라 벨, 마개 및 잡자재	몸체가 PET이외 단일재질	- PVC 계열 - 합성수지 이외의 재질이 함유된 리드 또는 마개를 쓰면서 빨대가 부착된 경우 - 몸체와 다른 재질로써 몸체와 분리 불가능	어려움	⑧ PVC 계열의 재질 ⑨ 합성수지 이외의 재질이 함유된 리드 또는 마개를 쓰면서 빨대가 부착된 경우 (재질 구분 불필요) ⑩ 몸체와 다른 재질로서 몸체와 분리 불가능한 경우(몸체와 다른 합성수지재질 포함)	-	제품사진 1장
	몸체가 복합재질	-	우수	-	-	-
		- 합성수지 이외의 재질로 몸체와 분리 가능	보통	① 미사용 (우수→보통) ② 몸체에 직접인쇄 (우수→보통) ③ 몸체와 분리가 가능한 경우 (우수→보통) ④ 몸체로부터 완전히 분리해야만 사용할 수 있는 속마개(리드) (신규) ⑤ 관련법에 의한 어린이 보호포장, 의약품 특수포장, 화장품 안전용기·포장을 위해 분리 불가능한 경우	육안판정 육안판정 육안판정 육안판정 육안판정	증빙서류, 조합대행
		- PVC 계열의 재질 - 합성수지 이외 재질이 함유된 리드 또는 마개를 쓰면서 빨대가 부착된 경우 - 합성수지 이외의 재질로 몸체와 분리 불가능몸체와 다른 재질로서 몸체와 분리 불가능한 경우	어려움	⑥ PVC 계열의 재질 ⑦ 합성수지 이외 재질이 함유된 리드 또는 마개를 쓰면서 빨대가 부착된 경우 (신규) ⑧ 몸체와 다른 재질로서 몸체와 분리 불가능한 경우 (일부 문구 변경)	-	제품사진 1장

9. 합성수지 필름ㆍ시트류 포장재(페트병, 발포합성수지 제외)

구 분	평가대상 재질·구조	등급	재질․구조 평가 단위	판정방법	비 고
Ⓐ 몸 체	- 단일재질	우수	① 합성수지 단일재질	기기분석	증빙서류 대체
	- 복합재질	보통	② 복합재질 필름․시트류(알루미늄 두께 50㎛ 이하) (우수→보통) ③ 생분해성수지 재질(신규) ④ 복합재질 필름․시트류 (2가지 이상의 합성수지 재질) (우수→보통)	기기분석	증빙서류 대체
	- 합성수지 이외의 재질 병합사용 합성수지 이외 재질이 복합된 경우 - PVC 계열의 재질	어려움	⑤ 합성수지 이외의 재질이 복합된 경우(알루미늄 50㎛ 초과사용 포함) (보통→어려움) ⑥ PVC 계열의 재질	-	제품사진 1장
Ⓑ 라 벨, 마개 및 잡자재	- 미사용 - 합성수지 재질 - 몸체에 직접 인쇄	우수	① 미사용 ② 합성수지 재질 ③ 몸체에 직접 인쇄 (재질 구분 불필요)	육안판정 기기분석 육안판정	공제조합 대행 증빙서류 대체 공제조합 대행
	- 합성수지 이외의 재질로 몸체와 분리 가능	보통	④ 합성수지 이외의 재질로 몸체와 분리 가능 (재질 구분 불필요) ⑤ 관련법에 의한 어린이 보호포장, 의약품 특수포장, 화장품 안전용기·포장을 위해 분리 불가능한 경우설명	육·기(증)	증빙서류, 조합대행
	- PVC 계열의 재질 - 합성수지 이외의 재질로 몸체와 분리 불가능	어려움	⑥ PVC 계열의 재질 ⑦ 합성수지 이외의 재질로 몸체와 분리 불가능 (재질 구분 불필요)	-	제품사진 1장

참고 2		포장재 재질·구조 간이평가 (한국환경공단,‘22.2.28. 고시 개정 반영)