■ 포장재 재질ㆍ구조 평가제도 업무처리지침 [별지 제2호서식]

포장재 재질․구조 증명서
공급받는자 (평가의무자)	상 호 활빈산업(주)		대표자 성명 홍길동
	주 소 인천광역시 서구 환경로 42 ( 연락처: 000-0000-0000 )
포장재 정보	포장재 종류 합성수지 복합재질 필름․시트류		대표제품명(평가신청한 제품명) 박카스D 100ml
포장재 재질․구조 정보	몸체	LDPE7+Nylon15+PET50 (알루미늄이 부착 또는 증착된 경우 알루미늄 두께 반드시 명시)
	라벨	재질 : PP
	마개 및 잡자재	마개 : PE 마개를 싸고 있는 수축필름 : PET
년 월 일
포장재 제조업체 대표				(인)
※ 1. 두께, 색상값, 열알칼리성 분리 접착제 여부, 접착제 도포면적 항목의 경우 기기분석 정보(시험일시, 시험자, 분석 장비명 및 분석 결과 사진)는 별지로 작성 2. 포장용기 또는 부자재 납품업체의 성적서, 포장재 발주규격서 및 납품확인서, 원료를 확인할 수 있는 물질안전보건자료(MSDS) 첨부

■ [시험분석결과서 예시]

포장재 재질‧구조 시험분석결과서
포장재명		페트병	재질․구조	열알칼리성 분리 접착제 사용
시료정보	포장재 제조업체	㈜A사 (시험결과서 발행업체)	평가 의무자	㈜B사
	제품명	C 오렌지쥬스	용량 등 규격	500ml
	시험방법	0000 고시 [별표 2]포장재 재질‧구조 및 재활용의 용이성 판정방법 제7장 폐트병 포장재 라벨의 접(점)착제의 면적‧양 판정
시험정보	시험일시	2019.12.25.	시험장소	㈜A사 실험실
	시험항목	접착제 도포면적	시험자	김 바 름
	시험방법	0000 고시 [별표 2]포장재 재질‧구조 및 재활용의 용이성 판정방법 제7장 폐트병 포장재 라벨의 접(점)착제의 면적‧양 판정
시료사진		제품명을 확인할 수 있는 전체 사진
시험장비		장비명, 제조사, 장비사진 등 시험장비에 대한 정보 반드시 포함
시험결과		접착제 도포면적은 라벨 면적의 0.33%임 ※ 별첨(스캐너에서 측정한 접착제 면적사진 등과 같음 시험결과 raw data, 분석과정 사진 등)
본 시험결과서는 “포장재 재활용 용이성 등급평가 기준” 고시 별표 2. 포장재 재질․구조 및 재활용의 용이성 판정방법에 따른 상기 시험항목에 대한 시험 결과임을 확인합니다. 0000년 00월 00일 시험책임자 : 홍 길 동 (인) 업 체 명 (직인)

■ 포장재 재질ㆍ구조 평가제도 업무처리지침 [별지 제3호서식]

포장재 재질․구조 육안판정 결과서
포장재 종류 유리병		재질․구조 무색, 표면코팅 미사용
판정정보	판정일시 2019.12.25.	장소 A사 실험실
	판정항목 몸체 색상
	판정방법 0000 고시 제00조 제00항에 따라 육안판정
판정결과	판정요원	판정결과
	00팀 김00 (인)	무색, 표면코팅 사용하지 않음
판정결과를 입증할 수 있는 자료(사진, 동영상 등)	※ 색상에 관한 육안판정인 경우 백상지를 배경으로 해당 포장재의 색상을 확인할 수 있는 사진 첨부 ※ 분리용이성에 관한 육안판정인 경우 분리 전, 분리 중, 분리 후 사진을 각각 첨부
위 내용은 “포장재 재활용 용이성 등급평가 기준” 고시 별표 2. 포장재 재질․구조 및 재활용의 용이성 판정방법에 따른 육안판정 결과임을 확인합니다. 0000년 00월 00일 평가책임자 : 홍 길 동 (인)
평가의무자 대표 (인)